# Fartage de Skis de Fond

Katherine Nugent 303

1. Passer la zone anti-recul au papier de verre (grain 400) :

Balayer les résidus puis passer plusieurs fois la brosse avec poils laiton.

Nettoyer la semelle avec un diluant.

Attendre que la semelle soit bien sèche avant de continuer.



1. Appliquer une base pour favoriser une meilleure adhésion du fart :



1. Passer le fer pour étaler la base à chaud :



1. Lisser la base avec un liège en frictionnant la semelle:



1. Appliquer le fart en pot en crayonnant la semelle:



1. Lisser le fart avec un liège :



\*Le fart utilisé dépend de la température et de la neige.

Entretien des Skis de Fond

Prenez l'habitude de sécher vos carres avec un chiffon après chaque utilisation, et de farter vos skis à tous les deux ou trois jours de ski.

Entretien des Bottes/Pôles

Je n’ai pas trouvé d’information, mais peut-être pour les bottes après l’usage on devrait s’assurer de les sécher pour que l’humidité ne s’accumule pas, car cela pourrait faire moisir et abîmer les bottes.